**一、项目情况**

项目名称：单过硫酸氢钾采购

预算金额（元）：160000.00元

最高限价（元）：160000.00元

**招标资格审查**

1、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4、需提供与全国消毒产品网上备案信息服务平台备案一致的说明书以及国家认可检测机构出具的检测报告。

**三、项目技术规范和服务要求**

**（一）概述**

采购的产品所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

投标供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

报价供应商须对招报价文件中涉及的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

**（二）招标清单及技术要求**

产品需通过环评认证。

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 消毒技术要求 |
| 1.1 | ▲成分及含量： |
| 1.1.1 | 主要成分：过硫酸氢钾（单过硫酸氢钾、单一硫酸氢钾）复合盐，含量23-29%。 |
| 1.1.2 | PH 值（25℃) 1%水溶液：4-6% |
| 1.1.3 | 有效氯含量:40-48% |
| 1.1.4 | 活性氧含量：9-14% |
| 1.1.5 | 性状：白色粉末状 |
| 1.1.6 | 气味：无刺激性气味 |
| 1.1.7 | 稳定性：常温储存24个月。 |
| 1.1.8 | 溶解性：易溶于水 |
| 1.2 | ▲灭菌能力： |
| 1.2.1 | 常温温度下（实验条件下），投加含过硫酸氢钾（单过硫酸氢钾、单一硫酸氢钾）复合盐产品1000mg/L消毒液作用90min对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值＞5.00或常温温度下（实验条件下），投加含过硫酸氢钾（单过硫酸氢钾、单一硫酸氢钾）复合盐产品3000mg/L消毒液作用30min对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值＞3.00 |
| 1.2.2 | 常温温度下（实验条件下），投加含过硫酸氢钾（单过硫酸氢钾、单一硫酸氢钾）复合盐产品200mg/L-250mg/L消毒液作用20min对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀灭对数值＞5.00 |
| 1.2.3 | 常温温度下（实验条件下），按5g/吨医疗废水投加产品消毒液作用120分钟后医院污水中粪大肠杆菌群数为0MPN/L，志贺氏菌和沙门氏菌不得检出 |
| **2** | ▲**其他要求** |
| 2.1 | 单过硫酸氢钾产品及生产厂家必须在“全国消毒产品网上备案服务平台”网站上有备案，并可查询到（提供网上查询截图） |
| 2.2 | 需提供单过硫酸氢钾品卫生许可证，安全评价备案表，CMA认证的产品检测报告，需含消毒技术要求技术指标。所有成分检测项目必须为同一批次的消毒粉。以上检测报告缺一不可，根据WS628-2018消毒产品卫生安全评价技术规范要求：缺少一项视为不合格产品，禁止参与本次采购活动。 |
| 2.3 | 产品说明书标签的内容需和招标技术要求相符（网上备案内容一致） |
| 2.4 | 为达到环保要求，所提供单过硫酸氢钾必须保质保量，由于质量问题造成环保不达标的的所有责任和经济损失均由供货方承担。 |
| 2.5 | 单过硫酸氢钾需符合目前我单位在用的投药设备或在投标文件中明确兼容 |
| 2.6 | 包装要求：为塑料瓶包装，每瓶净含量为1kg |
| 2.7 | 报价以单价形式：按照（元/公斤）来进行报价，包含成本、运输费、搬运费、税金等 相关的一切费用，据实结算。 |
| 2.8 | 交货期：接到供货通知后24小时内保质保量完成产品的供货 |
| 2.9 | 交货地点：指定地点 |