**项目技术规范和服务要求**

**（一）概述**

采购的产品所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

投标供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

报价供应商须对招报价文件中涉及的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

**（二）招标清单及技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 办公家具技术要求 |
| 1.1 | ▲材质： |
| 1.1.1 | 主台面采用国际标准25mm厚、E0级三聚氰胺饰面生态板 |
| 1.1.2 | 甲醛释放量≤0.5mg/l |
| 1.1.3 | 板材静曲强度大于14mpa |
| 1.1.4 | 板面握钉力＞1000N |
| 1.1.5 | 封边带：PVC封边；45度倒斜边做法，标配E0级16mm厚木挡板 |
| 1.1.6 | 胶水：使用国际知名品牌白乳胶、热熔胶，保证贴合及封边牢固，胶水有毒害物质低于国家标准 |
| 1.1.7 | 五金配件：优质德国BMB五金配件 |
| 1.1.8 | 办公桌尺寸:现场测量 |
| 1.2 | 可旋转升降椅 |
| 1.2.1 | 材质：优质牛皮，三级气压杆、主路五星脚、静音轮 |
| 1.3 | 数量：11套 |
| **2** | ▲**其他要求** |
| 2.8 | 交货期：接到供货通知后7个工作日内保质保量完成产品的供货 |
| 2.9 | 交货地点：指定地点 |